ПРОЕКТ

ИЗМЕНЕНИЕ В

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

БЕГУНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Волосовского муниципального района Ленинградской области

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

**Новая редакция**

Санкт-Петербург – Бегуницы

2017 год

Оглавление

Оглавление

[Общие положения 2](#_Toc484184731)

[1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 5](#_Toc484184732)

[1.1. Объекты обеспечения пожарной безопасности 5](#_Toc484184733)

[1.2. Объекты физической культуры и спорта 7](#_Toc484184734)

[1.3. Объекты по работе с молодежью 8](#_Toc484184735)

[1.4. Объекты дорожной инфраструктуры 9](#_Toc484184736)

[1.5. Объекты культурного наследия 15](#_Toc484184737)

[1.6. Объекты рекреации и туризма 15](#_Toc484184738)

[1.7. Объекты электроснабжения 16](#_Toc484184739)

[1.8. Объекты газоснабжения 18](#_Toc484184740)

[1.9. Объекты водоснабжения 21](#_Toc484184741)

[1.10. Объекты водоотведения 29](#_Toc484184742)

[2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов 32](#_Toc484184743)

[3. Учет интересов Российской Федерации 41](#_Toc484184744)

[4. Учет интересов Ленинградской области 42](#_Toc484184745)

[5. Предложения по планируемым для размещения объектам регионального значения (при внесении изменений в схему территориального планирования Ленинградской области) 44](#_Toc484184746)

[6. Учет интересов Волосовского муниципального района Ленинградской области 45](#_Toc484184747)

[7. Технико-экономические показатели 47](#_Toc484184748)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ**

**БЕГУНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Новая редакция**

### Общие положения

Положение о территориальном планировании Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области реализуются применительно ко всей территории муниципального образования в границах, определенных областным законом «О внесении изменений в областной закон от 15 июня 2010 года № 32-оз (с изменениями от 4 августа 2015 года) «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения». Настоящее положение о территориальном планировании Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области является измененным положением о территориальном планировании Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденном решением совета депутатов Бегуницкого сельского поселения 23 июля 2014 года № 228, в новой редакции.

Выделяются следующие расчетные периоды:

первая очередь: 2017-2020 годы

расчетный срок: 2021-2030 годы

**список использованных сокращений**

АЭС - Атомная электростанция

б/м - Без масштаба

ВЛ - Воздушные линии

га - Гектар

Инв. № - Инвентарный номер

кВ - Киловольт

ЛЭП - Линия электропередач

МУЗ - Муниципальное учреждение здравоохранения

ООПТ - Особо охраняемая природная территория

ПС - Подстанция

СЗЗ - Санитарно-защитная зона

**Состав изменений в положение о территориальном планировании муниципального образования Бегуницкого сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области**

***Графические материалы***

| **№ п/п** | **Наименование** | **Гриф**  | **Масштаб** | **Инв. №** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | ДСП | 1:10000 | 47161/320 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (объекты инженерной и транспортной инфраструктуры) | ДСП | 1:10000 | 47161/321 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | НС | б/м | 47161/322 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения | НС | б/м | 47161/323 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | НС | 1:10000 | 47161/324 |

***Текстовые материалы***

| **№ п/п** | **Наименование** | **Гриф**  | **Инв. №**  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании (новая редакция) | НС | 47161/221 |

### Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

##### **Объекты обеспечения пожарной безопасности**

Назначение: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения и участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

Установление зон с особыми условиями не требуется.

*На первую очередь:*

| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 782 м | деревня Бегуницы |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 157 м | деревня Большое Тешково |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 518м | деревня Гомонтово |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 1476 м | деревня Кайкино |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 783 м | деревня Карстолово |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 796 м | деревня Кирово |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 417 м | деревня Коростовицы |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 235 м | деревня Лашковицы |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 618 м | деревня Марково |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 396 м | деревня Радицы |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 537 м | деревня Русское Брызгово |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 1333 м | деревня Синковицы |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 79 м | деревня Теглицы |
| Организация противопожарного расстояния | Организация противопожарного расстояния  | Минерализованная полоса шириной 15 м от жилой застройки, протяженность 24 м | деревня Рукулицы |

##### **Объекты физической культуры и спорта**

Назначение объектов: обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Установление зон с особыми условиями не требуется.

*На первую очередь:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение |
| Строительство спортивного объекта | Спортивный зал | площадью 596 м² | Деревня Бегуницы |
| Строительство плоскостного спортивного сооружения | Стадион  | общая площадь 14480 м²  | Деревня Бегуницы |

*На расчётный срок:*

| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство спортивного объекта | Спортивный зал | площадью 596 м² | в деревне Старые Бегуницы в новом спортивно-досуговом центре |

##### **Объекты по работе с молодежью**

Назначение объектов: организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

Установление зон с особыми условиями не требуется.

*На первую очередь:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение |
| Организация специализированного учреждения по работе с молодежью | Учреждение по работе с молодежью | выделение помещений общей площадью 95 м² | на базе дома культуры в деревне Бегуницы |

*На расчётный срок:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение |
| Организация специализированного учреждения по работе с молодежью | Учреждение по работе с молодежью | выделение помещений общей площадью 95 м² | на базе спортивно-досугового комплекса в деревне Старые Бегуницы |

##### **Объекты дорожной инфраструктуры**

Назначение объектов: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Установление зон с особыми условиями не требуется.

*На первую очередь:*

| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция участков улично-дорожной сети | Реконструкция улиц и дорог в деревне Бегуницы | Изменение покрытия проезжих частей на асфальтобетонное протяжённостью 4450 метров | в деревне Бегуницы |
| Реконструкция участков улично-дорожной сети | Реконструкция улиц и дорог в деревне Большие Лашковицы | Изменение покрытия проезжих частей на асфальтобетонное протяжённостью 2000 метров | в деревне Большие Лашковицы |
| Реконструкция участков улично-дорожной сети | Реконструкция улиц и дорог в деревне Ивановское | Изменение покрытия проезжих частей на асфальтобетонное протяжённостью 560 метров | в деревне Ивановское |
| Реконструкция участков улично-дорожной сети | Реконструкция улиц и дорог в деревне Марково | Изменение покрытия проезжих частей на асфальтобетонное протяжённостью 500 метров | в деревне Марково |
| Реконструкция участков улично-дорожной сети | Реконструкция улиц и дорог в деревне Синковицы | Изменение покрытия проезжих частей на асфальтобетонное протяжённостью 3000 метров | в деревне Синковицы |
| Реконструкция участков улично-дорожной сети | Реконструкция улиц и дорог в деревне Старые Бегуницы | Изменение покрытия проезжих частей на асфальтобетонное протяжённостью 450 метров | сети в деревне Старые Бегуницы |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в деревне | Строительство улиц и дорог в деревне Бегуницы | протяжённость 2250 метров | в деревне Бегуницы |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки | Строительство улиц и дорог в деревне Большие Лашковицы | протяжённость 1630 метров | в деревне Большие Лашковицы |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки  | Строительство улиц и дорог в деревне Большое Тешково | протяжённость 850 метров | в деревне Большое Тешково |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки  | Строительство улиц и дорог в деревне Гомонтово | протяжённость 620 метров | в деревне Гомонтово |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки | Строительство улиц и дорог в деревне Ивановское | протяжённость 580 метров | в деревне Ивановское |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки | Строительство улиц и дорог в деревне Кирово | протяжённость 1400 метров | в деревне Кирово |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки | Строительство улиц и дорог в деревне Коростовицы | протяжённость 2100 метров | в деревне Коростовицы |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки | Строительство улиц и дорог в деревне Марково | протяжённость 1600 метров | в деревне Марково |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки | Строительство улиц и дорог в деревне Местаново | протяжённость 400 метров | в деревне Местаново |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки | Строительство улиц и дорог в деревне Русское Брызгово | протяжённость 1300 метров | в деревне Русское Брызгово |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки | Строительство улиц и дорог в деревне Синковицы | протяжённость 2900 метров | в деревне Синковицы |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки | Строительство улиц и дорог в деревне Старые Бегуницы | протяжённость 450 метров | в деревне Старые Бегуницы |

*На расчётный срок:*

| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция участков улично-дорожной сети | Реконструкция улиц в деревне Карстолово | Изменение покрытия проезжих частей на асфальтобетонное протяжённостью 400 метров | в деревне Карстолово |
| Реконструкция участков улично-дорожной сети | Реконструкция улиц в деревне Кирово | Изменение покрытия проезжих частей на асфальтобетонное протяжённостью 650 метров | в деревне Кирово |
| Реконструкция участков улично-дорожной сети | Реконструкция улиц в деревне Рукулицы | Изменение покрытия проезжих частей на асфальтобетонное протяжённостью 830 метров | в деревне Рукулицы |
| Реконструкция участков улично-дорожной сети | Реконструкция улиц в деревне Русское Брызгово | Изменение покрытия проезжих частей на асфальтобетонное протяжённостью 2360 метров | в деревне Русское Брызгово |
| Реконструкция участков улично-дорожной сети | Реконструкция улиц в деревне Теглицы | Изменение покрытия проезжих частей на асфальтобетонное протяжённостью 1400 метров | в деревне Теглицы |
| Реконструкция участков улично-дорожной сети | Реконструкция улиц в деревне Томарово | Изменение покрытия проезжих частей на асфальтобетонное протяжённостью 1000 метров | в деревне Томарово |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети | Строительство новых улиц в деревне Бегуницы | протяжённость 680 метров | в деревне Бегуницы |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки | Строительство новых улиц в деревне Большое Тешково | протяжённость 1270 метров | в деревне Большое Тешково |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки | Строительство новых улиц в деревне Гомонтово | протяжённость 1780 метров | в деревне Гомонтово |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки | Строительство новых улиц в деревне Кайкино | протяжённостью 480 метров | в деревне Кайкино |
| Строительство новых участков улично-дорожной сети в формируемых зонах индивидуальной жилой застройки | Строительство новых улиц в деревне Старые Бегуницы | протяжённость 3900 метров | в деревне Старые Бегуницы |

##### **Объекты культурного наследия**

Назначение: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

##### **Объекты рекреации и туризма**

Назначение объекта: создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Установление зон с особыми условиями не требуется.

*На первую очередь:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение |
| Обустройство мест массового отдыха населения | Бегуницкая лыжная база | площадь 3,3 га | на северо-западной окраине деревни Бегуницы |

##### **Объекты электроснабжения**

Назначение объектов:организация в границах поселения электроснабжения населения.

* + 1. Характеристика зон с особыми условиями: вокруг подстанций охранные зоны устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру.

*На первую очередь.*

| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство трансформаторной подстанции  | Строительство ТП | 10 кВ | в деревне Бегуницы |
| Строительство трансформаторной подстанции  | Строительство ТП | 10 кВ | в деревне Большие Лашковицы |
| Строительство трансформаторной подстанции  | Строительство ТП | 10 кВ | в деревне Большое Тешково |
| Строительство трансформаторной подстанции  | Строительство ТП | 10 кВ | в деревне Гомонтово |
| Строительство трансформаторной подстанции  | Строительство ТП | 10 кВ | в деревне Кирово |
| Строительство трансформаторной подстанции  | Строительство ТП | 10 кВ | к северо-востоку от деревни Кирово |
| Строительство трансформаторной подстанции | Строительство ТП | 10 кВ | между деревнями Гомонтово и Бегуницы |

*На расчетный срок:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение |
| Строительство трансформаторной подстанции | Строительство ТП | 10 кВ | в деревне Старые Бегуницы |
| Строительство трансформаторной подстанции | Строительство ТП | 10 кВ | к северу от деревни Старые Бегуницы |
| Строительство трансформаторной подстанции | Строительство ТП | 10 кВ | К северо-западу от деревни Старые Бегуницы |
| Строительство трансформаторной подстанции | Строительство ТП | 10 кВ | в юго-восточной части поселения |

* + 1. Характеристика зон с особыми условиями: размер охранных зон воздушных линий электропередач на территории Бегуницкого сельского поселения – 10 м.

*На первую очередь.*

| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Характеристика зоны с особыми условиями |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство линии электропередач | Строительство ЛЭП | ВЛ 10 кВ протяженностью 1564 м | Охранная зона 10 м |

*На расчетный срок:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Характеристика зоны с особыми условиями |
| Строительство линии электропередач | Строительство ЛЭП | ВЛ 10 кВ протяженностью 1811 м | Охранная зона 10 м |

##### **Объекты газоснабжения**

Назначение объектов:организация в границах поселения газоснабжения населения

* + 1. Установление зон с особыми условиями не требуется.

Основные характеристики устанавливаются проектом.

Местоположение – по месту проектирования.

*На первую очередь:*

| Вид объекта | Наименование объекта |
| --- | --- |
| Разработка схем газоснабжения населенных пунктов | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов Большие Лашковицы, Большое Тешково, Гомонтово, Кайкино, Красное Брызгово, Коростовицы, Радицы, Местаново, Рукулицы |

*На расчетный срок:*

| Вид объекта | Наименование объекта |
| --- | --- |
| Разработка схем газоснабжения населенных пунктов | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов Зябицы, Карстолово, Кирово, Лашковицы, Малое Тешково, Марково, Русское Брызгово, Синковицы, Старые Бегуницы, Теглицы, Томарово. |

* + 1. Характеристика зоны с особыми условиями: охранная зона вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения [трассы газопровода](http://base.garant.ru/12121252/#block_340) – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны

| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Большие Лашковицы  |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Большое Тешково |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Гомонтово |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Кайкино |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Красное Брызгово |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Коростовицы |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Радицы |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Местаново |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Рукулицы |

*На расчетный срок:*

| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Место положение |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Зябицы |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Карстолово |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Кирово |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Лашковицы |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Малое Тешково |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Марково |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Русское Брызгово |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Синковицы |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Старые Бегуницы |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Теглицы |
| Строительство распределительного газопровода | Строительство распределительных газопроводов в населенном пункте | Определяется проектом | Деревня Томарово |

##### **Объекты водоснабжения**

Назначение объектов:организация в границах поселения водоснабжения населения.

*На первую очередь:*

| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зоны с особыми условиями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство станции водоподготовки | Строительство станции водоподготовки с резервуаром чистой воды и станцией второго подъема на территории водозаборных сооружений  | производительность 1700 м³/сут | севернее деревни Бегуницы | Зона санитарной охраны 1 пояса – 30 м. |
| Разработка проектов, установление и оборудование зон санитарной охраны в составе трех поясов источников питьевого водоснабжения | Разработка проектов, установление и оборудование зон санитарной охраны в составе трех поясов источников питьевого водоснабжения в деревнях Бегуницы, Большое Тешково, Большие Лашковицы, Гомонтово, Зябицы, Карстолово, Кирово, Коростовицы, Красное Брызгово, Лашковицы, Русское Брызгово, Теглицы. | Устанавливаются проектом | По месту проектирования | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Бегуницы | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Большие Лашковицы | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Большое Тешково | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Зябицы | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Марково | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Карстолово | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Кирово | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Коростовицы | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Красное Брызгово | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Русское Брызгово | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Лашковицы | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Теглицы | Не требуется |
| Строительство водозаборной скважины | Строительство водозабора для деревни Большие Лашковицы | производительность 70 м³/сут с установкой водоочистных сооружений | деревня Большие Лашковицы | Зона санитарной охраны 1 пояса – 50 м, 2 и 3 пояса устанавливается проектом |
| Реконструкция водозаборной скважины | Реконструкция (восстановление) водозабора в деревне Большое Тешково | увеличение производительности с 0 м³/сут до 130 м³/сут с установкой водоочистных сооружений | деревня Большое Тешково | Зона санитарной охраны 1 пояса – 50 м, 2 и 3 пояса устанавливается проектом |
| Строительство водозаборной скважины | Строительство водозабора для деревни Зябицы | производительность 60 м³/сут с установкой водоочистных сооружений | деревня Зябицы | Зона санитарной охраны 1 пояса – 50 м, 2 и 3 пояса устанавливается проектом |
| Строительство водозаборной скважины | Строительство водозабора для деревни Марково | производительность 80 м³/сут с установкой водоочистных сооружений | деревня Марково | Зона санитарной охраны 1 пояса – 50 м, 2 и 3 пояса устанавливается проектом |
| Строительство водозаборной скважины | Строительство водозабора для деревни Карстолово | производительностью 60 м³/сут с установкой водоочистных сооружений | деревня Карстолово | Зона санитарной охраны 1 пояса – 50 м, 2 и 3 пояса устанавливается проектом |
| Строительство водозаборной скважины | Строительство водозабора для деревни Лашковицы | производительность 70 м³/сут с установкой водоочистных сооружений | деревня Лашковицы | Зона санитарной охраны 1 пояса – 50 м, 2 и 3 пояса устанавливается проектом |
| Строительство водозаборной скважины | Строительство водозабора для деревни Русское Брызгово | производительность 60 м³/сут с установкой водоочистных сооружений | деревня Русское Брызгово | Зона санитарной охраны 1 пояса – 50 м, 2 и 3 пояса устанавливается проектом |
| Строительство водозаборной скважины | Строительство водозабора для деревни Красное Брызгово | производительность 60 м³/сут с установкой водоочистных сооружений | деревня Красное Брызгово | Зона санитарной охраны 1 пояса – 50 м, 2 и 3 пояса устанавливается проектом |
| Строительство водозаборной скважины | Строительство водозабора для деревни Теглицы | производительность 60 м³/сут с установкой водоочистных сооружений | деревня Теглицы | Зона санитарной охраны 1 пояса – 50 м, 2 и 3 пояса устанавливается проектом |
| Монтаж водоочистной установки на водозаборной скважине | Монтаж водоочистной установки для деревни Кирово | производительность 80 м³/сут | деревня Кирово | Зона санитарной охраны 1 пояса – 30 м. |
| Монтаж водоочистной установки на водозаборной скважине | Монтаж водоочистной установки для деревни Коростовицы | производительность 65 м³/сут | деревня Коростовицы | Зона санитарной охраны 1 пояса – 30 м. |
| Строительство водопроводных сетей | Строительство водопроводных сетей в деревне Бегуницы  | Определяется проектом | деревня Бегуницы | Не устанавливается |
| Строительство водопроводных сетей | Строительство водопроводных сетей в деревне Старые Бегуницы  | Определяется проектом | деревня Старые Бегуницы | Не устанавливается |
| Строительство водопроводных сетей | Строительство водопроводных сетей в деревне Гомонтово | Определяется проектом | деревня Гомонтово | Не устанавливается |

*На расчетный срок:*

| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зоны с особыми условиями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектов, установление и оборудование зон санитарной охраны в составе трех поясов источников питьевого водоснабжения | Разработка проектов, установление и оборудование зон санитарной охраны в составе трех поясов источников питьевого водоснабжения в деревнях Местаново, Рукулицы Синковицы и Томарово | Устанавливаются проектом | По месту проектирования | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Местаново | Не требуется |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Синковицы |  |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Томарово |  |
| Проведение гидрогеологических работ  | Проведение гидрогеологических работ  | Устанавливаются проектом | деревня Рукулицы |  |
| Строительство водозаборной скважины | Строительство водозабора для деревни Местаново | производительность 70 м³/сут с установкой водоочистных сооружений | деревня Местаново | Зона санитарной охраны 1 пояса – 50 м, 2 и 3 пояса устанавливается проектом |
| Строительство водозаборной скважины | Строительство водозабора для деревни Рукулицы | производительность 60 м³/сут с установкой водоочистных сооружений | деревня Рукулицы | Зона санитарной охраны 1 пояса – 50 м, 2 и 3 пояса устанавливается проектом |
| Строительство водозаборной скважины | Строительство водозабора для деревни Синковицы | производительность 60 м³/сут с установкой водоочистных сооружений | деревня Синковицы | Зона санитарной охраны 1 пояса – 50 м, 2 и 3 пояса устанавливается проектом |
| Строительство водозаборной скважины | Строительство водозабора для деревни Томарово | производительность 60 м³/сут с установкой водоочистных сооружений | деревня Томарово | Зона санитарной охраны 1 пояса – 50 м, 2 и 3 пояса устанавливается проектом |
| Строительство водопроводных сетей | Строительство водопроводных сетей в деревне Большое Тешково | Определяется проектом | деревня Большое Тешково | Не устанавливается |
| Строительство водопроводных сетей | Строительство водопроводных сетей в деревне Ивановское | Определяется проектом | деревня Ивановское  | Не устанавливается |
| Строительство водопроводных сетей | Строительство водопроводных сетей в деревне Зябицы  | Определяется проектом | деревня Зябицы | Не устанавливается |
| Строительство водопроводных сетей | Строительство водопроводных сетей в деревне Кайкино  | Определяется проектом | деревня Кайкино | Не устанавливается |
| Строительство водопроводных сетей | Строительство водопроводных сетей в деревне Марково | Определяется проектом | деревня Марково | Не устанавливается |

##### **Объекты водоотведения**

Назначение объектов:организация в границах поселения водоотведения

*На первую очередь:*

| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зоны с особыми условиями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений | Реконструкция канализационных очистных сооружений деревни Бегуницы | производительность 1300 м³/сут с внедрением новых технологий | к северо-западу от деревни Бегуницы | Санитарно-защитная зона 200 м |
| Строительство канализационной насосной станции | Строительство канализационной насосной станции восточнее деревни Большие Лашковицы | Производительность устанавливается проектом | восточнее деревни Большие Лашковицы | Санитарно-защитная зона 15 м |
| Строительство канализационного напорного коллектора | Строительство канализационного напорного коллектора Большие Лашковицы – деревня Кайкино | Протяженность 0,417 км | от деревни Большие Лашковицы до территории деревни Кайкино | Не требуется |
| Строительство насосной станции | Строительство насосной станции деревни Большое Тешково | Определяется проектом | деревня Большое Тешково | Санитарно-защитная зона 15 м |
| Строительство напорного коллектора | Строительство напорного коллектора Большое Тешково – Большие Лашковицы | протяженность 1,8 км | От деревни Большое Тешково до деревни Большие Лашковицы | Не требуется |
| Строительство уличных канализационных коллекторов | Строительство уличных канализационных коллекторов в деревне Бегуницы | Определяется проектом | деревня Бегуницы | Не требуется |
| Строительство уличных канализационных коллекторов | Строительство уличных канализационных коллекторов в деревне Большие Лашковицы | Определяется проектом | деревня Большие Лашковицы | Не требуется |
| Строительство уличных канализационных коллекторов | Строительство уличных канализационных коллекторов в деревне Кайкино | Определяется проектом | деревня Кайкино | Не требуется |
| Строительство очистных сооружений дождевой канализации | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в деревне Бегуницы | на расход 20 л/с | в деревне Бегуницы | Санитарно-защитная зона 50 м |

*На расчетный срок:*

| Вид объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зоны с особыми условиями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство уличных канализационных коллекторов | Строительство уличных канализационных коллекторов в деревне Ивановское | Определяется проектом | деревня Ивановское | Не требуется |
| Строительство уличных канализационных коллекторов | Строительство уличных канализационных коллекторов в деревне Старые Бегуницы | Определяется проектом | деревня Старые Бегуницы | Не требуется |

### Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

|  |
| --- |
| **Жилые зоны** |
| **Тип застройки**  | **Этажность**  | **Плотность застройки, м2/га** |
| малоэтажная | индивидуальная (одноквартирные жилые дома) | до 3включительно | 400 |
| многоквартирная | до 4 включительно | 1000 |
| среднеэтажная  | 5-8 этажей | 7700 |
| **Общественно-деловые зоны** |
| объектов делового, общественного и коммерческого назначения | до 4 включительно | 5000 |
| объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | до 4 включительно | 5000 |
| **Производственные зоны** |
| **Зона** | **Класс опасности предприятия** | **Размер СЗЗ,****м** | **Максимальный коэффициент застройки, %** |
| коммунально-складских предприятий и организаций | IV–V | 100-50 | 60 |
| промышленных предприятий III класса опасности | III | 300 | 60 |
| промышленных предприятий IV–V класса опасности | IV–V | 100-50 | 60 |
| **Зоны сельскохозяйственного использования** |
| сельскохозяйственных предприятий | III–V | 300-50 | 60 |

**2.1. Жилые зоны**

*На первую очередь:*

* + 1. Формирование зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в деревне Бегуницы площадью 2,2 га.
		2. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Большие Лашковицы площадью 5,3 га.
		3. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Большое Тешково площадью 9,6 га.
		4. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Гомонтово площадью 0,4 га.
		5. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Ивановское площадью 3,4 га.
		6. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Кайкино площадью 0,9 га.
		7. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Кирово площадью 7,2 га.
		8. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Русское Брызгово площадью 0,4 га.

*На расчетный срок:*

* + 1. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Бегуницы площадью 4,3 га.
		2. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Большое Тешково площадью 6,8 га.
		3. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Гомонтово площадью 9,5 га.
		4. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Кайкино площадью 4,7 га.
		5. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Кирово площадью 1,0 га.
		6. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Старые Бегуницы площадью 29,1 га.
		7. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками в деревне Теглицы площадью 0,8 га.

**2.2. Общественно-деловые зоны**

*На первую очередь:*

2.2.1. Формирование зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения на территории деревни Бегуницы площадью 3,1 га.

2.2.2. Формирование зоны объектов социального и культурно-бытового обслуживания для размещения спортивного зала и отдела по работе с молодежью на территории деревни Бегуницы площадью 3,1 га.

2.2.3. Формирование зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения на территории деревни Большое Тешково площадью 0,4 га.

2.2.4. Формирование зоны объектов социального и культурно-бытового обслуживания на территории деревни Гомонтово площадью 0,3 га.

2.2.5. Формирование зоны объектов социального и культурно-бытового обслуживания на территории деревни Кирово площадью 0,3 га.

2.2.6. Формирование зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения на территории деревни Старые Бегуницы площадью 0,5 га.

*На расчётный срок:*

2.2.7. Формирование зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения на территории деревни Большое Тешково площадью 0,5 га.

2.2.8. Формирование зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения на территории деревни Коростовицы площадью 0,5 га.

2.2.9. Формирование зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения на территории деревни Синковицы площадью 1,4 га.

2.2.10. Формирование зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения на территории деревни Старые Бегуницы площадью 1,4 га.

2.2.11. Формирование зоны объектов социального и культурно-бытового обслуживания для размещения спортивно-досугового центра, спортивного зала и учреждения по работе с молодежью на территории деревни Старые Бегуницы площадью 1,9 га.

**2.3. Производственные и коммунально-складские зоны**

*На первую очередь:*

2.3.1. Формирование зоны промышленных предприятий III класса опасности северо-западнее деревни Кирово площадью 12,1 га.

2.3.1. Формирование зоны промышленных предприятий IV-V класса опасности на территории деревни Бегуницы площадью 0,9 га.

2.3.1. Формирование зоны промышленных предприятий IV класса опасности западнее деревни Ивановское площадью 2,6 га.

2.3.1. Формирование зоны промышленных предприятий IV класса опасности северо-западнее деревни Кирово площадью 12,1 га.

2.3.1. Формирование зоны промышленных предприятий IV класса опасности южнее деревни Кирово площадью 4,9 га.

*На расчётный срок:*

2.3.1. Формирование зоны промышленных предприятий III класса опасности севернее деревни Старые Бегуницы площадью 6,3 га.

2.3.1. Формирование зоны промышленных предприятий IV класса опасности севернее деревни Старые Бегуницы площадью 21,6 га.

2.3.1. Формирование зоны промышленных предприятий IV класса опасности северо-восточнее деревни Старые Бегуницы площадью 22,2 га.

2.3.1. Формирование зоны промышленных предприятий IV класса опасности южнее деревни Коростовицы площадью 23,8 га.

**2.4. Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры**

*На первую очередь:*

2.4.1. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений и станции водоподготовки севернее деревни Бегуницы площадью 2,3 га.

2.4.2. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений и канализационной насосной станции юго-восточнее деревни Большие Лашковицы площадью 2,1 га.

2.4.3. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений на территории деревни Большое Тешково площадью 1,2 га.

2.4.4. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений севернее деревни Зябицы площадью 1,0 га.

2.4.5. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений севернее деревни Карстолово площадью 1,0 га.

2.4.6. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений северо-восточнее деревни Кирово площадью 1,0 га.

2.4.7. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для установление 1 пояса зоны санитарной охраны существующих водозаборных сооружений южнее деревни Коростовицы площадью 1,1 га.

2.4.8. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений севернее деревни Лашковицы площадью 1,0 га.

2.4.9. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений севернее деревни Красное Брызгово площадью 1,1 га.

2.4.10. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры на территории деревни Марково для строительства водозаборных сооружений площадью 1,0 га.

2.4.11. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений южнее деревни Русское Брызгово площадью 1,0 га.

2.4.12. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений восточнее деревни Томарово площадью 1,0 га.

2.4.13. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений севернее деревни Теглицы площадью 1,2 га.

2.4.14. Формирование зоны объектов транспортной инфраструктуры на территории деревни Кайкино площадью 0,6 га.

2.4.15. Формирование зоны объектов транспортной инфраструктуры юго-западнее деревни Бегуницы площадью 2,7 га.

*На расчётный срок:*

2.4.16. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений северо-западнее деревни Местаново площадью 1,0 га.

2.4.17. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений севернее деревни Рукулицы площадью 1,1 га.

2.4.18. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры для строительства водозаборных сооружений восточнее деревни Синковицы площадью 1,0 га.

2.4.19. Формирование зоны объектов транспортной инфраструктуры юго-западнее деревни Бегуницы площадью 6,9 га.

**2.5. Зоны рекреационного назначения**

*На первую очередь:*

2.5.1. Формирование зоны зеленых насаждений общего пользования на территории деревни Бегуницы площадью 2,4 га.

2.5.2. Формирование зоны зеленых насаждений общего пользования на территории деревни Кайкино площадью 0,4 га.

2.5.3. Формирование зоны зеленых насаждений общего пользования на территории деревни Старые Бегуницы площадью 1,0 га.

2.5.4. Формирование зоны плоскостных спортивных сооружений на территории деревни Гомонтово площадью 0,1 га.

2.5.5. Формирование зоны плоскостных спортивных сооружений на территории деревни Кирово площадью 0,3 га.

2.5.6. Формирование зоны плоскостных спортивных сооружений для размещения лыжной базы севернее деревни Ивановское площадью 3,3 га.

2.5.7. Формирование зоны отдыха и туризма юго-восточнее деревни Большие Лашковицы площадью 35,9 га.

*На расчетный срок:*

2.5.8. Формирование зоны зеленых насаждений общего пользования на территории деревни Большие Лашковицы площадью 0,5 га.

2.5.9. Формирование зоны зеленых насаждений общего пользования на территории деревни Ивановское площадью 1,4 га.

2.5.10. Формирование зоны зеленых насаждений общего пользования на территории деревни Рукулицы площадью 0,4 га.

2.5.11. Формирование зоны зеленых насаждений общего пользования на территории деревни Синковицы площадью 7,5 га.

2.5.12. Формирование зоны зеленых насаждений общего пользования на территории деревни Старые Бегуницы площадью 0,6 га.

2.5.13. Формирование зоны плоскостных спортивных сооружений на территории деревни Старые Бегуницы площадью 0,2 га.

2.5.14. Формирование зоны отдыха и туризма юго-восточнее деревни Красное Брызгово площадью 12,24 га.

2.5.15. Формирование зоны отдыха и туризма восточнее деревни Коростовицы площадью 43,9 га.

**2.6. Зоны специального назначения**

*На первую очередь:*

2.6.1. Формирование зоны зеленых насаждений специального назначения на территории деревни Бегуницы площадью 10,5 га.

2.6.2. Формирование зоны зеленых насаждений специального назначения на территории деревни Большое Тешково площадью 1,4 га.

2.6.3. Формирование зоны зеленых насаждений специального назначения на территории деревни Гомонтово площадью 1,8 га.

2.6.4. Формирование зоны зеленых насаждений специального назначения на территории деревни Кайкино площадью 1,8 га.

2.6.5. Формирование зоны зеленых насаждений специального назначения на территории деревни Старые Бегуницы площадью 1,2 га.

2.6.6. Формирование зоны кладбищ южнее деревни Бегуницы площадью 1,2 га.

###

### 3. Учет интересов Российской Федерации

**3.1. Автомобильные дороги**

*На расчётный срок:*

3.1.1. Реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой, включающая: строительство автодорожного обхода населённых пунктов Бегуницы, Кайкино, Большие Лашковицы по нормам для автомагистралей, реконструкция участков автодороги, не дублируемых обходами до норм автомагистрали.

**3.2. Объекты энергетических систем федерального значения**

*На первую очередь:*

3.2.1. Строительство высоковольтной линии напряжением 750 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС 750 кВ № 3 «Ленинградская» (протяженность участка по территории Бегуницкого сельского поселения 10,61 км) с установлением охранной зоны и санитарного разрыва 40 м.

3.2.2. Строительство высоковольтной линии напряжением 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС 330 кВ Гатчинская (протяженность участка по территории Бегуницкого сельского поселения 10,61 км) с установлением охранной зоны 30 м и санитарного разрыва 20 м.

**3.3. Магистральные газопроводы**

*На первую очередь:*

3.3.1. Реконструкция магистрального газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград с изменением трассировки (протяженность по территории Бегуницкого сельского поселения – 13,87 км), увеличением диаметра до 700 мм, установлением санитарного разрыва 200 м.

### 4. Учет интересов Ленинградской области

**4.1. Объекты электроснабжения**

*На 1 очередь:*

* + 1. Реконструкция ПС 35/10 кВ № 7 «Бегуницы» с заменой трансформаторов 2\*4,0 МВ∙А на 2\*10 МВ∙А.

Объект электроснабжения находится в существующей функциональной зоне.

*На расчетный срок:*

* + 1. Реконструкция ВЛ 35 кВ «Фалилеевская-2» с заменой провода, протяженность линии – 21,8 км.
		2. Реконструкция ПС 35/10 кВ № 7 «Бегуницы» с переводом напряжения на 110/10 кВ.
		3. Строительство ВЛ 35 кВ – участок между ВЛ 35 кВ ПС 35/10 кВ № 2 «Фалилеево» – ПС 35/10 кВ № 7 «Бегуницы» и ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ № 189 «Волосово» – ПС 35/10 кВ № 7 «Бегуницы», протяженность линии – 2,16 км.
		4. Строительство двух ВЛ 110 кВ – заходы к реконструируемой ПС 35/10 кВ № 7 «Бегуницы» от ВЛ 110 кВ ПС 330/110 кВ «Кингисеппская» – Ленинградская атомная электростанция, протяжённость линий – 10,62 км (присоединение ПС «Бегуницы» к сети 110 кВ).

**4.2. Организация особо охраняемых природных территорий**

4.2.1. Организация памятника природы «Копорский глинт» на 2015-2025 годы.

Основные характеристики:

Общая площадь: примерно 4510 га, в том числе на территории поселения 173 га.

Цель создания: сохранение участков ясеневых лесов и прилегающих лугов, редких видов флоры и фауны. До организации особо охраняемой природной территории целесообразно избегать коренного преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов деятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с заявленными целями; рекомендуется резервирование земель.

### 5. Предложения по планируемым для размещения объектам регионального значения (при внесении изменений в схему территориального планирования Ленинградской области)

**5.1. Объекты электроснабжения**

*На расчетный срок:*

* + 1. Реконструкция ПС 35/10 кВ № 7 «Бегуницы» с переводом напряжения на 110/10 кВ и установкой 2 трансформаторов по 25 МВ∙А каждый.

Объект электроснабжения находится в существующей функциональной зоне.

**5.2. Объекты здравоохранения**

*На первую очередь:*

5.2.1. Изменить основные характеристики реконструкции объекта здравоохранения – Бегуницкой сельской врачебной амбулатории МУЗ «Волосовская центральная районная больница»:

Основные характеристики:

- посещений в смену 64 изменить на 93,

- коек стационарного пребывания 19 изменить на 26.

Объект здравоохранения находится в существующей функциональной зоне.

### 6. Учет интересов Волосовского муниципального района Ленинградской области

**6.1. Объекты культуры**

*На расчетный срок:*

* + 1. Строительство спортивно-досугового центра в деревне Старые Бегуницы.

Основные характеристики: мощность учреждения клубного типа 29 мест.

Функциональная зона: плоскостных спортивных сооружений

**6.2. Автомобильные дороги местного значения**

*На первую очередь:*

* + 1. Реконструкция (в том числе асфальтирование) подъезда к деревне Марково с доведением до IV технической категории (протяжённость – 0,2 км).

*На расчётный срок:*

* + 1. Реконструкция (в том числе асфальтирование) автодороги Зябицы – Кирово с доведением до IV технической категории (протяжённость – 2,3 км).

**6.3. Объекты газоснабжения**

*На первую очередь:*

* + 1. Строительство межпоселкового газопровода от поселка Зимитицы (Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района) до деревни Местаново с газификацией населенных пунктов: Коростовицы, Местаново, Радицы, Рукулицы. Источник газоснабжения – газораспределительная станция «Труд».
		2. Строительство межпоселковых газопроводов от деревни Бегуницы до деревни Гомонтово, от деревни Бегуницы до деревни Большое Тешково с отводом на деревню Красное Брызгово с газификацией следующих населенных пунктов: Большое Тешково, Гомонтово, Красное Брызгово, Большие Лашковицы, Кайкино. Источник газоснабжения – газораспределительная станция «Гомонтово».

*На расчетный срок:*

* + 1. Строительство межпоселковых газопроводов: от деревни Коростовицы до деревни Карстолово, от деревни Местаново до деревень Кирово и Теглицы, от деревни Бегуницы до деревень Русское Брызгово и Синковицы, от деревни Большое Тешково до деревни Томарово, от деревни Гомонтово до деревни Марково с газификацией следующих населенных пунктов: Зябицы, Карстолово, Кирово, Лашковицы, Малое Тешково, Марково, Русское Брызгово, Синковицы, Старые Бегуницы, Теглицы, Томарово.

###  7. Технико-экономические показатели

| **№**  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Проектные предложения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Современное состояние****2016 год** | **Первая очередь****2020 год** | **Расчетный срок****2030 год** |
| 1. | **ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ[[1]](#footnote-1)** |  |  |  |
|  | всего в границах поселения | **га** | **18146,3** | **18146,3** | **18146,3** |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Площадь земель лесного фонда** | **га** | **9255,6** | **8985,8** | **8985,8** |
| **1.2.** | **Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – всего:** | **га** | **157,7** | **585,4** | **585,4** |
|  | В том числе: |  |   |   |   |
| 1.2.1. | Промышленности | га | 2,9 | 114,3 | 114,3 |
| 1.2.2. | Энергетики | га | 51,2 | 78,3 | 78,3 |
| 1.2.4. | Транспорта | га | 100,3 | 112,1 | 112,1 |
| 1.2.5. | Иного специального назначения | га | 3,3 | 280,7 | 280,7 |
| **1.3.** | **Площадь земель сельскохозяйственного назначения** | **га** | **7810,4** | **7490,0** | **7490,0** |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Особо ценные сельскохозяйственные угодья | га |  |  |  |
| **1.4.** | **Площадь земель населенных пунктов** | **га** | **922,6** | **989,8** | **989,8** |
| **1.5.** | **Земли особо охраняемых территорий и объектов** | **га** | **0** | **95,3** | **95,3** |
| **2.** | **ТЕРРИТОРИЯ** |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Общая площадь территории в границах населенных пунктов** | **га** | **922,6** | **989,8** | **989,8** |
| деревня Бегуницы | га | 195,5 | 205,8 | 205,8 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 28,9 | 34,2 | 34,2 |
| деревня Большое Тешково | га | 52,8 | 54,8 | 54,8 |
| деревня Гомонтово  | га | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| деревня Зябицы  | га | 29,8 | 30,4 | 30,4 |
| деревня Ивановское  | га | 25 | 25 | 25 |
| деревня Кайкино | га | 44,6 | 51,5 | 51,5 |
| деревня Карстолово  | га | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| деревня Кирово  | га | 19,7 | 27,5 | 27,5 |
| деревня Коростовицы  | га | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| деревня Красное Брызгово  | га | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| деревня Лашковицы  | га | 25,7 | 26,8 | 26,8 |
| деревня Малое Тешково | га | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| деревня Марково  | га | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| деревня Местаново  | га | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| деревня Радицы  | га | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| деревня Рукулицы | га | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| деревня Русское Брызгово  | га | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| деревня Синковицы | га | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
| деревня Старые Бегуницы  | га | 26,2 | 59,4 | 59,4 |
| деревня Теглицы | га | 33 | 33 | 33 |
| деревня Томарово | га | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| **2.2.** | **Жилая зона** | **га** | **738,8** | **762,4** | **762,4** |
| **%** | *80,1* | *77,0* | *77,0* |
| деревня Бегуницы | га | 90,9 | 92,2 | 96,5 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 28,4 | 33,7 | 33,7 |
| деревня Большое Тешково | га | 34,4 | 44,3 | 51,2 |
| деревня Гомонтово | га | 34,7 | 33,6 | 43,1 |
| деревня Зябицы | га | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| деревня Ивановское | га | 19,0 | 22,5 | 22,5 |
| деревня Кайкино | га | 42,0 | 42,9 | 47,6 |
| деревня Карстолово | га | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| деревня Кирово | га | 14,1 | 21,3 | 22,3 |
| деревня Коростовицы | га | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
| деревня Красное Брызгово | га | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| деревня Лашковицы | га | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| деревня Малое Тешково | га | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| деревня Марково | га | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| деревня Местаново | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| деревня Радицы  | га | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| деревня Рукулицы  | га | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 35,3 | 35,7 | 35,7 |
| деревня Синковицы | га | 83,2 | 83,2 | 83,2 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 23,1 | 19,3 | 48,4 |
| деревня Теглицы | га | 29,5 | 29,5 | 30,3 |
| деревня Томарово | га | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 2.2.1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | *га* | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| *%* | *1,5* | *1,4* | *1,4* |
| деревня Бегуницы | га | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Большое Тешково | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Гомонтово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Зябицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Ивановское | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кайкино | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Карстолово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кирово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Коростовицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Лашковицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Марково | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Местаново | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Радицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Рукулицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Синковицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Теглицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | деревня Томарово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | *га* | 2,4 | 4,3 | 4,3 |
| % | *0,3* | *0,4* | *0,4* |
| деревня Бегуницы | га | 2,1 | 4,3 | 4,3 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Большое Тешково | га | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Гомонтово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Зябицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Ивановское | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кайкино | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Карстолово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кирово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Коростовицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Лашковицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Марково | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Местаново  | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Радицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Рукулицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Синковицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Теглицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Томарово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Зона индивидуальной жилой застройки с участками | га | **722,3** | **744,0** | **800,3** |
| % | *78,3* | *75,2* | *80,8* |
| деревня Бегуницы | га | 74,7 | 73,8 | 78,1 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 28,4 | 33,7 | 33,7 |
| деревня Большое Тешково | га | 34,1 | 44,3 | 51,2 |
| деревня Гомонтово | га | 34,7 | 33,6 | 43,1 |
| деревня Зябицы | га | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| деревня Ивановское | га | 19,0 | 22,5 | 22,5 |
| деревня Кайкино | га | 42,0 | 42,9 | 47,6 |
| деревня Карстолово | га | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| деревня Кирово | га | 14,1 | 21,3 | 22,3 |
| деревня Коростовицы | га | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
| деревня Красное Брызгово | га | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| деревня Лашковицы | га | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| деревня Малое Тешково | га | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| деревня Марково | га | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| деревня Местаново  | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| деревня Радицы | га | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| деревня Рукулицы | га | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 35,3 | 35,7 | 35,7 |
| деревня Синковицы | га | 83,2 | 83,2 | 83,2 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 23,1 | 19,3 | 48,4 |
| деревня Теглицы | га | 29,5 | 29,5 | 30,3 |
|  | деревня Томарово | га | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| **2.3.** | **Общественно-деловая зона, всего** | **га** | **20,26** | **26,33** | **34,87** |
| **%** | *2,20* | *2,66* | *3,52* |
| деревня Бегуницы | га | 19,73 | 24,43 | 27,45 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Большое Тешково | га | 0,12 | 0,49 | 0,98 |
| деревня Гомонтово | га | 0 | 0,28 | 0,28 |
| деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кайкино | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0,24 | 0,49 | 0,49 |
| деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0,51 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 1,4 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0 | 0,47 | 3,59 |
| деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения | га | 10,92 | 14,86 | 18,68 |
| % | *1,18* | *1,50* | *1,89* |
| деревня Бегуницы | га | 10,4 | 13,49 | 13,49 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Большое Тешково | га | 0,1 | 0,49 | 0,98 |
| деревня Гомонтово | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Зябицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Кайкино | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Карстолово | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0,2 | 0,24 | 0,24 |
| деревня Коростовицы | га | 0,0 | 0 | 0,51 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 0,2 | 0,17 | 0,17 |
| деревня Радицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0,0 | 0 | 1,4 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0,0 | 0,47 | 1,89 |
| деревня Теглицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
|  | деревня Томарово | га | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Зона объектов социального и культурно-бытового назначения | га | 9,34 | 11,47 | 16,19 |
| % | *1,01* | *1,16* | *1,64* |
| деревня Бегуницы | га | 9,3 | 10,94 | 13,96 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Большое Тешково | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Гомонтово | га | 0,0 | 0,28 | 0,28 |
| деревня Зябицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Кайкино | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Карстолово | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0,0 | 0,25 | 0,25 |
| деревня Коростовицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Радицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0,0 | 0 | 1,7 |
| деревня Теглицы | га | 0,0 | 0 | 0 |
|  | деревня Томарово | га | 0,0 | 0 | 0 |
| **2.4.** | **Производственная и коммунально-складская зона** | **га** | **1,37** | **2,25** | **2,25** |
| **%** | *0,15* | *0,23* | *0,23* |
| деревня Бегуницы | га | 1,37 | 2,25 | 2,25 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Большое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Гомонтово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кайкино | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Зона промышленных предприятий IV-V класса опасности | га | **1** | **1,88** | **1,88** |
|  | % | *0,11* | *0,19* | *0,19* |
|  | деревня Бегуницы | га | 1 | 1,88 | 1,88 |
|  | деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Большое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Гомонтово | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Ивановское | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Кайкино | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Кирово | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Местаново  | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Старые Бегуницы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Зона коммунально-складских предприятий и организаций | га | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | % | *0,04* | *0,04* | *0,04* |
|  | деревня Бегуницы | га | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Большое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Гомонтово | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Ивановское | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Кайкино | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Кирово | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Местаново  | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Старые Бегуницы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| **2.5.** | **Зона инженерной и транспортной инфраструктуры** | **га** | **25,64** | **28,35** | **28,35** |
| **%** | *2,78* | *2,86* | *2,86* |
| деревня Бегуницы | га | 24,03 | 24,03 | 24,03 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Большое Тешково | га | 1,16 | 2,33 | 2,33 |
| деревня Гомонтово | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кайкино | га | 0,05 | 0,6 | 0,6 |
| деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0 | 0,99 | 0,99 |
| деревня Местаново  | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 5,34 | 7,5 | 7,5 |
| % | *0,58* | *0,76* | *0,76* |
| деревня Бегуницы | га | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Большое Тешково | га | 0,1 | 1,3 | 1,3 |
| деревня Гомонтово | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| деревня Зябицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Ивановское | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кайкино | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Карстолово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кирово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Коростовицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Лашковицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Марково | га | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| деревня Местаново  | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Радицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Рукулицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Синковицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Теглицы | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Томарово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.2. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 20,3 | 20,85 | 20,85 |
| % | *2,20* | *2,11* | *2,11* |
| деревня Бегуницы | га | 19,17 | 19,17 | 19,17 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Большое Тешково | га | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| деревня Гомонтово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кайкино | га | 0,05 | 0,6 | 0,6 |
| деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| **2.6.** | **Рекреационные зоны** | **га** | **2,38** | **6,66** | **17,21** |
| **%** | *0,26* | *0,67* | *1,74* |
| деревня Бегуницы | га | 2,38 | 4,79 | 4,79 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0,51 |
| деревня Большое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Гомонтово | га | 0 | 0,12 | 0,12 |
| деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 0 | 0 | 1,38 |
| деревня Кайкино | га | 0 | 0,42 | 0,42 |
| деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0 | 0,31 | 0,31 |
| деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0,35 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 7,53 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0 | 1,02 | 1,8 |
| деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования  | га | 1,6 | 5,45 | 15,81 |
| % | *0,17* | *0,55* | *1,60* |
| деревня Бегуницы | га | 1,6 | 4,01 | 4,01 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0,51 |
| деревня Большое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Гомонтово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 0 | 0 | 1,38 |
| деревня Кайкино | га | 0 | 0,42 | 0,42 |
| деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0,35 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 7,53 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0 | 1,02 | 1,61 |
| деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2. | Зона плоскостных спортивных сооружений | га | 0,78 | 1,21 | 1,4 |
| % | *0,08* | *0,12* | *0,14* |
| деревня Бегуницы | га | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Большое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Гомонтово | га | 0 | 0,12 | 0,12 |
| деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кайкино | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0 | 0,31 | 0,31 |
| деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0 | 0 | 0,19 |
| деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| **2.7.** | **Зона сельскохозяйственного использования** | **га** | **16,19** | **35,12** | **35,12** |
| **%** | *1,75* | *3,55* | *3,55* |
| деревня Бегуницы | га | 0 | 33,92 | 33,92 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Большое Тешково | га | 5,13 | 0 | 0 |
| деревня Гомонтово | га | 3,01 | 0 | 0 |
| деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 1,34 | 1,2 | 1,2 |
| деревня Кайкино | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 5,22 | 0 | 0 |
| деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 1,49 | 0 | 0 |
| деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1. | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 49,89 | 34,9 | 34,9 |
| % | *5,41* | *3,53* | *3,53* |
| деревня Бегуницы | га | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| деревня Большие Лашковицы | га |   | 0 | 0 |
| деревня Большое Тешково | га | 5,13 | 0 | 0 |
| деревня Гомонтово | га | 3,01 | 0 | 0 |
| деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 1,34 | 1,2 | 1,2 |
| деревня Кайкино | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 5,22 | 0 | 0 |
| деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 1,49 | 0 | 0 |
| деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2. | Зона сельскохозяйственных предприятий | га | 0,77 | 0,22 | 0,22 |
| % | *0,08* | *0,02* | *0,02* |
| деревня Бегуницы | га | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Большое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Гомонтово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кайкино | га | 0,55 | 0 | 0 |
| деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| **2.8.** | **Зона специального назначения** | **га** | **5,23** | **21,51** | **21,51** |
| **%** | *0,57* | *2,17* | *2,17* |
| деревня Бегуницы | га | 4,14 | 15,61 | 15,61 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Большое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Гомонтово | га | 0 | 1,78 | 1,78 |
| деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кайкино | га | 0 | 1,84 | 1,84 |
| деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 1,09 | 2,28 | 2,28 |
| деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.  | Зона кладбищ | га | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| % | *0,57* | *0,53* | *0,53* |
| деревня Бегуницы | га | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Большое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Гомонтово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кайкино | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2. | Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 0 | 16,28 | 16,28 |
| % | *0,00* | *1,64* | *1,64* |
| деревня Бегуницы | га | 0 | 11,47 | 11,47 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Большое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Гомонтово | га | 0 | 1,78 | 1,78 |
| деревня Зябицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ивановское | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кайкино | га | 0 | 1,84 | 1,84 |
| деревня Карстолово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кирово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Коростовицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Лашковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Малое Тешково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Марково | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Местаново  | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Радицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Рукулицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Синковицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0 | 1,19 | 1,19 |
| деревня Теглицы | га | 0 | 0 | 0 |
| деревня Томарово | га | 0 | 0 | 0 |
| **2.9.** | **Прочие, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность** | **га** | **112,74** | **107,21** | **31,87** |
| **%** | *12,22* | *10,83* | *3,22* |
| деревня Бегуницы | га | 53,0 | 8,6 | 1,3 |
| деревня Большие Лашковицы | га | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| деревня Большое Тешково | га | 12,0 | 7,6 | 0,3 |
| деревня Гомонтово | га | 10,6 | 12,5 | 3,0 |
| деревня Зябицы | га | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| деревня Ивановское | га | 4,6 | 1,4 | 0,0 |
| деревня Кайкино | га | 2,6 | 5,7 | 1,0 |
| деревня Карстолово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кирово | га | 5,4 | 5,4 | 4,4 |
| деревня Коростовицы | га | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| деревня Красное Брызгово | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| деревня Лашковицы | га | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| деревня Малое Тешково | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Марково | га | 1,1 | 0,1 | 0,1 |
| деревня Местаново  | га | 2,9 | 8,1 | 8,1 |
| деревня Радицы | га | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| деревня Рукулицы | га | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| деревня Русское Брызгово | га | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Синковицы | га | 9,0 | 9,0 | 0,1 |
| деревня Старые Бегуницы | га | 0,5 | 36,4 | 3,4 |
| деревня Теглицы | га | 3,5 | 3,5 | 2,7 |
| деревня Томарово | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **НАСЕЛЕНИЕ** |  |  |  |
| 3.1. | Численность постоянного населения | человек | 4857 | 5122 | 5418 |
| в том числе: |  |  |
| деревня Бегуницы | человек | 4084 | 4160 | 4191 |
| деревня Большие Лашковицы | человек | 15 | 56 | 31 |
| деревня Большое Тешково | человек | 183 | 257 | 306 |
| деревня Гомонтово | человек | 79 | 70 | 139 |
| деревня Зябицы | человек | 8 | 8 | 3 |
| деревня Ивановское | человек | 114 | 141 | 111 |
| деревня Кайкино | человек | 51 | 82 | 116 |
| деревня Карстолово | человек | 3 | 2 | 2 |
| деревня Кирово | человек | 16 | 72 | 79 |
| деревня Коростовицы | человек | 25 | 20 | 19 |
| деревня Красное Брызгово | человек | 31 | 27 | 20 |
| деревня Лашковицы | человек | 42 | 39 | 38 |
| деревня Малое Тешково | человек | 17 | 13 | 9 |
| деревня Марково | человек | 35 | 30 | 22 |
| деревня Местаново  | человек | 63 | 61 | 59 |
| деревня Радицы | человек | 7 | 6 | 4 |
| деревня Рукулицы | человек | 10 | 8 | 8 |
| деревня Русское Брызгово | человек | 11 | 14 | 9 |
| деревня Синковицы | человек | 7 | 6 | 4 |
| деревня Старые Бегуницы | человек | 30 | 29 | 223 |
| деревня Теглицы | человек | 14 | 11 | 17 |
| деревня Томарово | человек | 12 | 9 | 7 |
| 3.2. | Плотность населения | человек на га | 5,2 | 5,2 | 5,4 |
| 4. | **ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД** |  |  |  |
| 4.1. | Средняя обеспеченность населения  | м² | 25,5 | 26,4 | 28,3 |
| 4.2. | Общий объем жилищного фонда | м² | 123853,5 | 135116,0 | 153381,0 |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |
| 4.2.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м² | 57457,5 | 66520 | 84785 |
| 4.2.2. | Многоквартирная жилая застройка | м² | 66396 | 68596 | 68596 |
| 4.3. | Общий объем нового жилищного строительства | м² | - | 11263 | 18265 |
|  | В т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 4.3.1.  | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м² | - | 9062,5 | 18265 |
| 4.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | м² | - | 781,25 |  |
|  | В т.ч. из общей убыли по типу застройки: |  |
| 4.4.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м² | - | 781,25 |  |
| 5. | **ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ** |  |  |  |
| 5.1. | **Объекты учебно-образовательного назначения** |  |
| 5.1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 268 | 268 | 268 |
| в т. ч.: |  |  |
| В деревне Бегуницы | мест | 268 | 268 | 268 |
| 5.1.2. | Учреждения школьного образования | мест | 640 | 640 | 640 |
|  | в т. ч.: |  |  |
|  | В деревне Бегуницы | мест | 640 | 640 | 640 |
| 5.2. | **Объекты здравоохранения** |  |
| 5.2.1 | Стационары | коек | 12 | 24 | 26 |
| 5.2.2. | Поликлиники | посещений в смену | 60 | 88 | 93 |
|  | в т. ч.: |  |  |
|  | В деревне Бегуницы | посещений в смену | 60 | 88 | 93 |
| 5.3. | **Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты** |  |  |  |
| 3.1. | Спортивные залы | единиц | 3 | 4 | 5 |
| м² | 704 |  1300 | 1896 |
| в т. ч.: |  |  |
| В деревне Бегуницы | единиц | 3 | 4 | 4 |
| м² | 704 | 1300 | 1896 |
| 5.3.2 | Открытые спортивные площадки | единиц | 1 | 2 | 2 |
| м² | 2800 | 17280 | 17280 |
| 5.4. | **Объекты культурно-досугового назначения** |  |
| 5.4.1. | Клубные учреждения | единиц | 1 | 2 | 2 |
| в т. ч.: |  |  |
| В деревне Бегуницы | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | В деревне Старые Бегуницы | единиц | 0 | 1 | 1 |
| 5.5. | **Учреждения по работе с молодежью** |  |  |  |
| 5.5.1 | Отдел по работе с молодежью | единиц | 0 | 1 | 2 |
|  | м² | 0 | 95 | 190 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | В деревне Бегуницы | единиц | 0 | 1 | 1 |
|  | м² |  | 95 | 95 |
| 6. | **ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
| 6.1. | Протяжённость железных дорог | км | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Протяжённость внешних автомобильных дорог общего пользования (без учёта автодорог местного значения сельского поселения), всегов том числе: | км | 61,8 | 61,8 | 74,8 |
|  - федерального значения | км | 16 | 16 | 26,8 |
|  - регионального значения | км | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
|  - местного значения муниципального района | км | 15,3 | 15,3 | 17,6 |
| 6.3 | Из общего количества внешних автомобильных дорог с твёрдым покрытием | % | 99,7 | 100 | 100 |
| 6.4 | Из общего количества внешних автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | % | 77,7 | 78 | 81,8 |
| 6.5 | Плотность автодорожной сети с твёрдым покрытием (без учёта автодорог местного значения сельского поселения) | км в 1 кв. км | 0,34 | 0,34 | 0,41 |
| 6.6 | Протяжённость улично-дорожной сети населённых пунктов (автодороги местного значения сельского поселения), всего  | км | 16,6 | 45,3 | 53,4 |
| 7. | **ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
| 7.1. | **Энергоснабжение** |  |  |  |
| 7.1.1. | Электрическая нагрузка | МВт | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | Прирост электрической нагрузки, в том числе:  | МВт |  | 6,79 | 14,34 |
|  | на территории жилой застройки | МВт |  | 0,34 | 0,89 |
|  | на территории производственной зоны | МВт |  | 5,95 | 12,75 |
|  | прочие потребители | МВт |  | 0,50 | 0,70 |
| 7.2. | **Теплоснабжение** |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/час | 11,15 | 11,15 | 11,15 |
| 7.3. | **Газоснабжение** |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Потребление газа всего | млн. м³/год | 3,84 | 4,22 | 4,37 |
| 7.3.2. | Источники подачи газа |  | ГРС «Труд» и ГРС «Гомонтово» |
| 7.4. | **Водоснабжение** |  |  |  |  |
| 7.4.1.    | Водопотребление |  |  |  |  |
| Всего | тысяч м³/сут | 0,69 | 2,09 | 2,12 |
| В том числе: |  |   |   |   |
| На хозяйственно-питьевые нужды | тысяч м³/сут | 0,38 | 1,31 | 1,32 |
| На производственные нужды | тысяч м³/сут | 0,31 | 0,79 | 0,79 |
| 7.4.2. | Вторичное использование воды | тысяч м³/сут | 0 | 0 | 0 |
| 7.4.3.  | Производительность водозаборных сооружений | тысяч м³/сут | 4,68 | 3,74 | 4,11 |
|   | В т.ч. водозаборов подземных вод | тысяч м³/сут | 4,48 | 3,74 | 4,11 |
| 7.4.4.   | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | 165 | 409 | 390 |
| в том числе:  |  |   |   |   |
| На хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 165 | 255 | 246 |
| 7.5. | **Водоотведение** |  |  |  |  |
| 7.5.1.     | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
| всего | тысяч м³/сут | 0,60 | 1,26 | 1,32 |
| В том числе:  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые сточные воды | тысяч м³/сут | 0,56 | 1,22 | 1,28 |
| Производственные сточные воды | тысяч м³/сут | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.5.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тысяч м³/сут | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 8. | **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** |  |  |  |
| 8.1. | Полигон ТБО | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Объем образуемых ТБО | тысяч м³/год |  |  |  |
| 9. | **ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** |  |  |  |
| 9.1. | Пожарные депо | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 9.2. | Деревня Бегуницы | единиц | 1 | 1 | 1 |

1. Приведенные сведения о площадях соответствуют границам, отображенным на карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения и карте границ земель различных категорий [↑](#footnote-ref-1)